2026年克州车用汽油、车用柴油、车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。
抽查产品为车用汽油、车用柴油、车用尿素。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	车用汽油
	4L
	2L
	2L

	车用柴油
	4L
	2L
	2L

	车用尿素
	2桶
	1桶
	1桶


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表4。

表2 车用汽油
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	研究法辛烷值(RON)
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程
	GB 17930-2016
	GB/T 6536-2010

	4
	蒸气压
	GB 17930-2016
	GB/T 8017-2012

	5
	硫含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0689-2000

	6
	硫醇（博士试验）
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0174-2015

	7
	苯含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0713-2023

	8
	芳烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	9
	烯烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	10
	氧含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	11
	甲醇含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	12
	密度
	GB 17930-2016
	GB/T 1884-2000


表3 车用柴油

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硫含量
	GB 19147-2016
	SH/T 0689-2000

	2
	灰分
	GB 19147-2016
	GB/T 508-1985

	3
	多环芳烃含量
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0806-2022

	4
	运动黏度
	GB 19147-2016
	GB/T 265-1988

	5
	凝点
	GB 19147-2016
	GB/T 510-2018

	6
	冷滤点
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0248-2019

	7
	闪点（闭口）
	GB 19147-2016
	GB/T 261-2021

	8
	十六烷值
	GB 19147-2016
	GB/T 386-2021

	9
	十六烷指数
	GB 19147-2016
	SH/T 0694-2000

	10
	馏程
	GB 19147-2016
	GB/T 6536-2010

	11
	密度
	GB 19147-2016
	GB/T 1884-2000


表4 车用尿素

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	尿素含量（质量分数）
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	2
	密度（20℃）
	GB 29518—2013
	GB/T 1884—2000

	3
	折光率20nD
	GB 29518—2013
	GB/T 614—2021

	4
	碱度（以NH3计）（质量分数）
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	5
	缩二脲（质量分数）
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	6
	醛类（以HCHO计）
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	7
	不溶物
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	8
	钙
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	9
	铁
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	10
	铜
	GB 29518—

2013
	GB 29518—2013

	11
	锌
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	12
	铬
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	13
	镍
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	14
	铝
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	15
	镁
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	16
	钠
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	17
	钾
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013

	18
	一致性确认
	GB 29518—2013
	GB 29518—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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