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克政办发〔2026〕12号

关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州2026年度

地质灾害防治方案》的通知

各县（市）人民政府，自治州人民政府各工作部门、州直各单位：

    《克孜勒苏柯尔克孜自治州2026年度地质灾害防治方案》已经自治州第十五届人民政府第五十五次常务会议审议通过，现印发你们，请抓好贯彻落实。

            克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室

                 2026年7月9日

（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州2026年度

地质灾害防治方案

为严格落实《新疆维吾尔自治区2026年度地质灾害防治方案的通知》精神，切实做好2026年全州地质灾害防治工作，有效防范化解地质灾害风险，全力保障人民群众生命财产安全，结合自治区2026年地质灾害防治总体部署及我州实际，制定本方案。
一、2026年度地质灾害趋势预测

2026年全州地质灾害防治形势严峻复杂，总体灾害发生态势较正常年份呈上扬态势。3月至9月为全州地质灾害重点防范期，受春季升温融雪、汛期强降雨、地震活动等多重因素叠加影响，极易诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害；1月至2月、10月至12月地质灾害相对低发，但需重点防范冻胀、冻融作用诱发的崩塌、滑坡灾害。同时，紧盯水利水电、铁路公路、景区景点工程建设，矿山开采、削坡建房等人为活动引发的地质灾害风险。
（一）降水、气温变化趋势预测。依据2026年度新疆农牧业气候年景趋势预测及克州气象监测数据分析，2026年我州年平均气温略偏高，降水量全州大部分略偏多，其中夏季、秋季南疆西部山区降水偏多特征显著。春季全州气温偏早、偏高，降水时空分布不均；夏季全州大部气温偏高，克州全域降水明显偏多；秋季气温整体偏高，南部山区降水偏多。汛期主要强降水时段集中在6月下旬至8月中下旬，局地短时暴雨、连续降雨天气多发，极易引发山洪、泥石流及滑坡崩塌衍生灾害，需强化监测预判和前置防范。

（二）地质灾害趋势预测。结合全州地质环境条件、灾害分布发育特征、2025年冬季积雪存量，叠加2026年气温降水、地震活动趋势综合研判，2026 年我州地质灾害类型仍以泥石流、滑坡、崩塌为主，局部区域存在地面塌陷风险。受乌什—阿合奇地震重点危险区活动影响，相关山区需重点防范强震引发的次生地质灾害。全州各县（市）山区、交通干线沿线、旅游景区、沿河居民点、矿山开采区及工程建设区域为地质灾害高风险区，需划定重点防范区（段），明确分级防范时段和管控措施（详见附件 2、附件 3）。

二、2026年地质灾害防治重点工作

（一）压实地质灾害防治责任。全面落实属地管理、分级负责、部门协作、全社会参与工作机制，高度重视、从严落实地质灾害防治各项工作。在党委、政府统一领导下，压实自然资源部门组织指导、协调监督责任，住建、交通、水利、文旅等部门行业监管责任，细化落实防灾责任人、避灾安置、隐患治理全链条责任，对在册地质灾害隐患点逐点复核排查。各级自然资源主管部门要按照本级地质灾害防治规划，结合工作实际，精心编制、报批和实施本行政区域2026年度地质灾害防治方案。紧盯春季融雪期、主汛期等关键时段，聚焦地质灾害易发区、地震重点危险区，常态化开展气象风险预警、隐患巡查排查、综合治理及信息共享，筑牢防灾责任防线。（责任单位：各县<市>人民政府，州发展改革委、自然资源局、生态环境局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、文旅局、应急管理局、林草局、气象局、地震监测中心等部门按职责分工负责）
（二）健全完善监测预警体系。构建完善人防+技防立体化监测预警体系，提升主动预防能力。规范群测群防队伍管理，动态更新党政负责人、行业责任人、群测群防员台账，健全信息报送长效机制。加强监测预警设备运维，提升设备在线率和精准度。强化自然资源、应急、气象、水利、文旅等多部门联合会商研判，密切跟踪强降雨、升温融雪、地震等极端情况，重点加强山洪诱发泥石流预报预警。健全三级预警发布机制，完善预警叫应机制，严格落实预警与应急响应联动，形成预警、响应、反馈、核实闭环管理；坚决执行关停、撤转刚性措施，做到应转早转、应转尽转。（责任单位：各县<市>人民政府，州财政局、自然资源局、交通运输局、水利局、文旅局、应急管理局、气象局、地震监测中心等部门按职责分工负责）
（三）扎实开展地质灾害隐患巡查排查。分汛前、汛中、汛后三个阶段开展全方位、多层次拉网式隐患巡查排查。统筹专业技术力量和驻守专家，运用遥感、无人机、人工智能等信息技术提升排查精准度。重点排查交通干线、旅游景区、学校医院、村镇聚居区、矿山开采区、工程施工场地、牧民临时定居点等人员聚集和人类活动频繁区域。动态更新隐患点台账，新增隐患及时纳入管控清单，逐点形成排查台账、落实监测人员和避险措施，实现隐患动态清零。（责任单位：各县<市>人民政府，州教育局、自然资源局、交通运输局、水利局、文旅局、应急管理局、林草局、气象局等部门按职责分工负责）

（四）持续做好工程建设领域地质灾害防范。各县（市）要高度重视和深入研判交通道路、水利水电工程、在建生产矿山等重点区域地质灾害风险，加强风险管控能力建设。严格执行地质灾害易发区工程建设危险性评估制度，强化事前评估、事中监管、事后验收全流程管理，督促建设单位落实同时设计、同时施工、同时验收配套防灾措施。压实矿山开采谁诱发、谁治理、边开采、边治理主体责任，常态化排查采矿扰动引发的滑坡、崩塌、地面塌陷风险。各行业主管部门从严监管在建、新建、已投用工程，严防工程建设诱发地质灾害、严防工程遭受地质灾害损毁。（责任单位：各县<市>人民政府，州发展改革委、自然资源局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、文旅局、应急管理局等部门按职责分工负责）

（五）科学开展地质灾害综合治理。加大地质灾害治理力度，积极争取国家和自治区资金支持，统筹本级财政资金，明晰财政事权与支出责任划分，多渠道筹集资金，按照轻重缓急、分步实施原则，实施地质灾害治理项目和排危除险工程。对危害严重、治理难度小的地质灾害隐患点，优先进行工程治理；对工程治理成本远大于搬迁成本、无法彻底消除灾害威胁的居民点，结合乡村振兴统筹实施避险搬迁。规范项目资金使用管理，将绩效管理贯穿项目全生命周期，鼓励和引导社会资本参与地质灾害治理工作。（责任单位：各县<市>人民政府，州发展改革委、财政局、自然资源局、住建局等部门按职责分工负责）

（六）加强地质灾害应急能力建设。健全应急管理、自然资源、交通、水利、通信、医疗等部门应急响应和协调联动机制，修订完善州县乡三级地质灾害应急预案，提升预案实操性和部门协同作战能力。组建专业化应急救援队伍，配齐抢险设备、救灾物资，常态化开展专业培训和实战演练。完善应急避难场所配套设施，优化避险转移路线，确保灾情发生后快速响应、高效处置、精准保障。（责任单位：各县<市>人民政府，州发展改革委、财政局、自然资源局、交通运输局、应急管理局等部门按职责分工负责）

（七）认真组织科普宣传教育和防灾避险演练。依托网络、电视、村级广播、现场宣讲等多种载体，分层级面向基层干部、群测群防员、景区游客、受威胁群众开展地质灾害防治知识科普宣传。常态化开展防灾业务培训，提升基层人员风险研判、预警处置和应急避险能力。在地质灾害中高易发区每年组织开展1-2次避灾避险实战演练，重点强化景区游客、偏远农牧民自救互救能力，筑牢全社会防灾减灾思想防线。（责任单位：各县<市>人民政府，州教育局、自然资源局、住建局、交通运输局、水利局、农业农村局、文旅局、应急管理局等部门按职责分工负责）

（八）严格落实地质灾害值守调度和信息报送制度。严格执行地质灾害日常巡查、汛期24小时值班、日调度、灾险情速报、零报告、月报等制度。突发地质灾害险情灾情时，第一时间核实情况，立即上报同级党委、政府及自治区自然资源厅，同步通报应急管理部门。住建、交通、水利、文旅、林草等部门接到灾险情报告后，须第一时间互通信息、联动处置，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报现象。（责任单位：各县<市>人民政府，州自然资源局、住建局、交通运输局、水利局、文旅局、应急管理局、林草局等部门按职责分工负责）

附件：1.2026年自治州自然资源系统地质灾害速报联系单位联系人名单

2.2026年自治州地质灾害重点防范区（段）及防范期

3.2026年自治州地质灾害隐患重点区（段）

附件1

自治州自然资源系统地质灾害速报

联系单位及联系人名单
	单位
	负责人
	职务
	电话

	克州自然资源局
	马文莉
	党组书记、副局长
	15809088898

	克州自然资源局
	冯昌荣
	党组成员、副局长
	17797912638

	克州自然资源局
	金国锋
	矿管科负责人
	15276041656

	阿图什市自然资源局
	代军
	局长
	18097915918

	阿图什市自然资源局
	张海军
	副局长
	17799088886

	阿图什市自然资源局
	穆扎帕尔·玉素甫江
	矿产科负责人
	13809985828

	阿克陶县自然资源局
	杨秀山
	书记
	13899488000

	阿克陶县自然资源局
	阿布都沙地尔·吐尔洪
	局长
	17799085999

	阿克陶县自然资源局
	武芳
	科员
	13179868666

	乌恰县自然资源局
	唐致春
	书记
	18129181399

	乌恰县自然资源局
	曾秀文
	局长
	19809089000

	乌恰县自然资源局
	朱翔
	副局长
	13779603520

	乌恰县自然资源局
	张旭
	矿产科负责人
	17799088887

	阿合奇县自然资源局
	阿曼吐·马坎
	书记
	18809089687

	阿合奇县自然资源局
	陈绪荣
	局长
	18809080088

	阿合奇县自然资源局
	李自敏
	 副局长
	15079195642

	阿合奇县自然资源局
	张立群
	矿产科负责人
	19109082982


自治州地质灾害24小时值班电话：0908-4225759、15199806060。

附件2

2026年克州地质灾害重点防范区（段）

及防范期

一、阿图什市

（一）吐古买提乡、哈拉峻乡北部-西南天山南麓中低山重点防范区

位于阿图什市北部山区南麓，区内山势陡峭、沟谷纵横，垂直于大河方向多发育泥石流沟谷，而沟谷口及河谷阶地上多为山区牧民定居和放牧的场所，每年汛期均有不同规模的泥石流灾害发生，并伴有较大的财产损失。

预防灾种：该区域重点防范灾种为泥石流。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（二）吐古买提乡—喀拉塔格山区重点防范区

位于阿图什市中西部喀拉塔格中低山区，该区地质灾害主要分布在吐古买提乡的巴什苏洪村、库鲁木都克村、吐古买提村、科克塔木村的低山丘陵区。由于村民多居住在大河相交的支沟沟口或山前洪积扇上，泥石流灾害发生时，将直接威胁着沟口村民的生命和财产安全；其次在科克塔木村、巴什苏洪村的乡村道路沿线分布有崩塌灾害。

预防灾种：该区域重点防范灾种为泥石流，其次为崩塌。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生，交通沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（三）阿图什市城北-博孜塔格山区重点防范区

位于阿图什市城北的博孜塔格山一带，该区域已实施泥石流地质灾害防治工程，有效降低了每年汛期发生泥石流灾害对下游市区及附近居民、农田、水利设施及314国道等的威胁。但极端工况下，该区域泥石流仍有致灾可能。

预防灾种：该区域重点防范灾种为泥石流，其次为崩塌。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生，道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（四）G315国道上阿图什镇至托帕口岸段重点防范区

位于阿图什市西南恰克马克河两岸，区内每年汛期均有不同规模的泥石流灾害发生，对G3013高速、G315国道和当地居民造成威胁；其次在恰克马克河右岸的丘陵区，由于地震等引发的崩塌灾害给G315国道造成不同程度的损失甚至中断。

预防灾种：该区域重点防范灾种为泥石流，其次为崩塌。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生，道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（五）哈拉峻乡南部喀什噶尔山低山丘陵G219国道重点防范区

位于哈拉峻乡南部喀什噶尔山低山丘陵区，重点防治地质灾害为崩塌，灾害发生时给国道G219通行造成不同程度的损失甚至中断。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌。

防范期：道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（六）天门景区低山丘陵重点防范区

位于上阿图什镇西南角低山丘陵区，由于景区建设切坡或原本无威胁对象的不良地质现象转变为地质灾害，该区域地质灾害主要威胁进入景区的游客及车辆。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流灾害。

防范期：景区崩塌灾害全年均可能发生。

二、阿克陶县

（一）东南部高山极高山及中山区地质灾害高易发亚区

位于阿克陶县境东南，分布于昆仑山北麓的高山极高山及中山区内，灾种为泥石流、崩塌、滑坡。海拔一般在2500-4000米之间，沟谷发育，河流纵横，是叶尔羌河发源地，包括克孜勒陶镇、恰尔隆镇、阿克达拉牧场、塔尔乡。该亚区面积7225.05平方千米，共分布地质灾害246处，其中崩塌96处，泥石流144处，滑坡6处。区段内河流切割强烈，地形高低不平，没有地形较平坦的地方供人类居住，乡政府均驻扎在较大型支沟与主沟交汇处的洪积扇上，而其它村落均分散居住在沿河两岸堆积的高河漫滩之上或是较小支沟与主沟交汇处堆积平台之上。人类工程经济活动较强，主要为牧业活动、切坡修路运输活动及小型矿山的开采活动。

预防灾种：泥石流、崩塌、滑坡。

防范期：泥石流、崩塌、滑坡灾害汛期主要在每年的6-9月发生。

（二）314国道中巴公路国内段与木吉河流域南部地区地质灾害高易发亚区

位于阿克陶县境内的中部及西南部，包括奥依塔克镇、布伦口乡、木吉乡，呈近东西向展布，灾种为泥石流、崩塌、滑坡。该亚区面积4101.09平方千米，共分布地质灾害231处，其中崩塌88处，泥石流141处，滑坡2处。由于该路段修建于盖孜河出山口处左岸山体边坡之下，多数地段因切坡形成了高陡边坡，同时线路北侧的沟谷又多为泥石流沟，故是崩塌、泥石流灾害多发地段。从灾害规模来看，平常年份较小，仅是造成交通中断，道路被掩埋，只有在较大降雨年份时，才发生规模较大的崩塌、泥石流灾害，使道路被毁，沟谷之上桥梁被破坏，造成的危害较大。

预防灾种：泥石流、崩塌、滑坡。

防范期：泥石流、崩塌、滑坡灾害汛期主要在每年的6-9月发生。

（三）克孜勒陶镇东部地质灾害中易发亚区

位于阿克陶县境内的中东部地区，行政区划主要属克孜勒陶镇管辖，灾种为泥石流、崩塌。该亚区面积2888.68平方千米，共分布地质灾害5处，其中崩塌4处，泥石流1处。横跨高山极高山区、中山区、低山丘陵区等三个地貌单元，海拔一般在2000-3500米，地形高低起伏较大，河流切割强烈，地层岩性主要为砾岩、砂岩、白云岩、泥岩、灰岩、页岩等，村庄多分布在喀拉塔什河与汗铁力克河的两岸及支沟内，人类工程经济以牧业活动为主。

预防灾种：泥石流、崩塌、滑坡。

防范期：泥石流、崩塌灾害汛期主要在每年的6-9月发生。

（四）木吉河流域上中游地质灾害中易发亚区

位于阿克陶县境内的西北部，为木吉河流域的主要汇水区，行政区划主要属木吉乡管辖，灾种为泥石流、崩塌。该亚区面积6419.28平方千米，共分布地质灾害18处，其中崩塌11处，泥石流7处。地貌类型属高山极高山区，海拔一般在3500-4500米，地形比东南部平坦开阔，地表植被覆盖率一般，构造运动较为发育，岩体较为破碎。人类工程经济活动以零星、分散的牧业活动为主，在最西北端的夏依特一带，存在小规模的矿业开发活动。

预防灾种：泥石流、崩塌、滑坡。

防范期：泥石流、崩塌灾害汛期主要在每年的6-9月发生。

（五）奥依塔克河以北地质灾害中易发亚区

位于阿克陶县境内的中北部，行政区划主要属奥依塔克镇管辖，灾种为泥石流、崩塌。该亚区面积723.84平方千米，共分布地质灾害6处，其中崩塌1处，泥石流5处。地貌类型主要属中山区，海拔高程在2500-3000米，地形起伏较大，沟谷较为宽广，植被稀少，基岩裸露，表层被风化剥蚀。人类工程经济以分散的牧业活动为主，由于植被稀少，牧业活动的数量极少。

预防灾种：泥石流、崩塌、滑坡。

防范期：泥石流、崩塌灾害汛期主要在每年的6-9月发生。

三、乌恰县

（一）乌鲁克恰提乡重点防范区

位于乌恰县城西部，东、南与吾合沙鲁乡相连，西与吉根乡相接，克孜勒苏河与卓尤勒干河交汇处洪积冲积扇上，崩塌、泥石流灾害发生时，将直接威胁沟口居民点、输电线路，通讯设施及乡村道路沿线公路。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌、泥石流。

防范期：崩塌灾害全年均可能发生，泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（二）巴音库鲁提镇重点防范区

位于乌恰县城东北部，东与铁列克乡接壤，南与阿图什市的上阿图什镇为邻，西与黑孜苇乡相接，北与托云乡相连，境内大部分为山区，沟壑纵横。该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流，发生地质灾害时威胁居民点、农田、饮灌渠道、输电线路、通讯设施及公路。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流。

防范期：崩塌灾害全年均可能发生，泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（三）吉根乡重点防范区

位于西天山山脉与塔里木盆地西缘的结合部，北、西两面环山，西南部为昆仑山山脉，北部是南天山山脉，中部是谷地平原。地貌形态包括高山区、中低山丘陵区、山前洪积冲积平原、河谷平原。地势西北高、东南低，地势落差较大。该区域重点防范灾种为崩塌、泥石流。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌、泥石流。

防范期：崩塌灾害全年均可能发生，泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（四）吾合沙鲁乡重点防范区

位于克孜勒苏河沿岸的山间盆地，四周高山环绕，盆地地形平坦开阔，平均海拔2246米。该区域已实施泥石流地质灾害防治工程，有效减轻了地质灾害对乡政府的威胁。但极端工况下，该区域泥石流仍有致灾可能。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌、泥石流、地面塌陷。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生，道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（五）托云乡重点防范区

位于南天山西部，平均海拔3300米以上。境内最高点位于阿依浪苏山，海拔5031米；最低点位于恰克马克河，海拔2543米。主要威胁泥石流出山口的居民点、公路、输电线路及通讯设施。该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流。

防范期：崩塌灾害全年均可能发生。泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（六）铁列克乡重点防范区

位于乌恰县城东北部，东、南与阿图什市的吐古买提乡和上阿图什镇相连，西与巴音库鲁提镇相邻，境内大部分为高山环绕，沟壑纵横，乡政府驻地为盆地。崩塌、泥石流灾害发生时，将直接威胁着沟口村民的生命和财产安全。该区域重点防治的地质灾害为崩塌，其次为泥石流。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流。

防范期：崩塌灾害全年均可能发生。泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生。

（七）S309、G315国道托帕至吐尔尕特段山区段重点防范区

G315国道托帕至吐尔尕特段位于乌恰县托云乡境内的中吉公路，G581国道乌恰至伊尔克斯坦口岸位于乌恰天山昆仑山交汇，重点防治地质灾害为崩塌、泥石流，交通沿线及矿山开采区崩塌、地面塌陷灾害全年均可能发生。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌、泥石流、地面塌陷。

防范期：泥石流灾害主要在每年汛期6—8月发生，交通沿线崩塌、地面塌陷灾害全年均可能发生。

四、阿合奇县

（一）苏木塔什乡下勒巴-巴什阔玉克托阔依S306重点防范区

位于阿合奇县西南约15Km处，托什干河右岸，区内山势陡峭，岩体节理裂隙发育，且岩层倾向与山坡坡向相同，为顺层发育，易发生崩塌，据统计该区域有十余处崩塌点。S306省道依山而建，该段为阿合奇县城通往西部地区苏木塔什乡和哈拉奇乡等的重要通道，汽车、行人等较多。受到降雨、地震等诱发因素影响会发生崩塌，威胁生命财产安全。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌。

防范期：道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（二）阿合奇县阿合奇镇吾曲村S306省道-托什干河右岸重点防范区

位于阿合奇县以东约8km，托什干河右岸，S306省道旁。岩石近乎直立，且在公路拐角处还存在基岩悬空面。该段为阿合奇县东行通往乌什县及阿克苏地区的重要通道，汽车、行人等过往频繁。受到降雨、地震等诱发因素影响会发生崩塌，威胁生命财产安全。此外，别迭里水电站也在该防范区内，地质灾害也会影响水电站的运行。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌。

防范期：道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（三）阿合奇县马场至哈拉布拉克乡阿翁库村Z660重点防范区

阿合奇县马场至哈拉布拉克乡阿翁库村沙尔布拉克村民小组Z660线国防路路段及苏木塔什乡阿尔帕切克至孔吾拉齐路段，由于经常受暴雨、融雪性洪水等影响，易发生泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害，造成公路交通中断，威胁当地农牧民的人身安全。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌。

防范期：道路沿线崩塌灾害全年均可能发生。

（四）阿合奇县阿合奇镇吾曲村小木孜都克景区

位于阿合奇县南部中山沟谷区，目前景区分布有4个地质灾害点，包括3处崩塌和1处滑坡，受到降雨降雪及地震等诱发因素影响，发生地质灾害风险较高，威胁景区游客及居民。

预防灾种：该区域重点防范灾种为崩塌，其次为泥石流灾害。

防范期：景区沿线崩塌灾害全年均可能发生，泥石流灾害主要在每年汛期6—9月发生。

附件3 

2026年克州地质灾害隐患重点区（段）

一、阿图什市

（一）吐古买提乡科克塔木村北侧泥石流隐患点，威胁居民点、农田和公路安全。

（二）喀尔果勒村1、2、3号泥石流隐患点，威胁居民点、农田、饮灌渠道、公路、输电线路安全。

（三）G315国道马依门塔什至托帕口岸段崩塌隐患段，威胁国道及过往车辆安全。

（四）阔纳喀尔果勒兰干村东侧1、2号泥石流隐患，威胁居民点、农田、林地、简易道路安全。

（五）科克塔木村盖孜一组附近泥石流隐患，威胁居民点、农田、输电线路、通讯设施、林地安全。

（六）库鲁木都克村边防一连北侧约3公里处泥石流隐患，威胁居民点、公路、输电线路、边防道路安全。

（七）阿图什市城北泥石流易发区，威胁居民点、饮灌渠道、公路、林地安全。

（八）吐古买提乡南侧塔尔登贝希附近泥石流隐患，威胁居民点、农田、公路、林带安全。

（九）吐古买提乡西南侧附近泥石流，威胁居民点、农田、公路、林地安全。

（十）哈拉峻乡阿亚克苏洪木村附近泥石流，威胁沟口居民点、牲畜安全。

（十一）天门景区南侧附近泥石流，威胁景区、公路、游客安全。

（十二）玛依丹村北侧检查站附近泥石流，威胁居民点、公路、草场、牲畜安全。

（十三）哈拉峻乡阿亚克苏洪木村幼儿园附近泥石流，威胁幼儿园、居民点、农田、公路、林地安全。

（十四）阿湖水库绿森林快餐厅附近崩塌隐患，威胁公路、过往车辆及人员安全。

二、阿克陶县

（一）314国道阿克陶县奥依塔克镇至布伦口乡中巴公路崩塌、滑坡、泥石流路段，主要威胁当地公路、过往的车辆和人员安全。

（二）塔莎古道阿克陶县域路段崩塌、滑坡、泥石流隐患段，主要威胁当地道路、车辆、行人和牲畜安全。

（三）奥依塔克森林公园路线崩塌、泥石流隐患点是旅游路线，主要威胁游客、桥梁和牲畜安全。

（四）克孜勒陶镇至阿克达拉牧场泥石流隐患点，威胁当地居民、房屋和牲畜安全。

（五）老塔尔乡公路及其他乡村公路泥石流隐患点，威胁当地村庄、学校和公路安全。

三、乌恰县

（一）乌恰县巴乡克村3小队1#崩塌隐患点，威胁当地居民点、农田、饮灌渠道安全。

（二）乌恰县托云乡至苏约克村公路Y021线14K+100m处崩塌隐患点，威胁当地公路、牧场、排水沟安全。

（三）乌恰县托云乡苏约克村公路Y021线K5+100m处崩塌隐患点，威胁当地公路、输电线路安全。

（四）乌恰县巴音库鲁提卡拉盖斯东南方向牧道西侧牧民房屋房基岩崩塌隐患点，威胁当地居民点安全。

（五）乌恰县巴乡克村3小队I泥石流沟隐患点，威胁当地居民点、公路、输电线路安全。

（六）乌恰县铁列克至上阿图什乡道85km处基岩崩塌隐患点，威胁当地引水渠道、民房安全。

（七）乌恰县铁列克阿亚克恰纳克西侧土质崩塌隐患点，威胁当地居民点、牧道安全。

（八）乌恰县黑孜苇吉勒格朱尔特村崩塌隐患点，威胁当地居民点、农田、饮灌渠道、公路、输电线路安全。

（九）乌恰县吾合沙鲁乡政府以北约1km县道X413东侧基岩崩塌隐患点，威胁当地居民点、公路、输电线路安全。

（十）乌恰县铁列克二连巡逻路7.5km处路西基岩崩塌隐患点，威胁当地草场安全。

（十一）乌恰县巴音库鲁提恰普坎克亚基岩崩塌隐患点，威胁当地牧民房屋安全。

（十二）乌恰县巴音库鲁提克孜拉塔什土质崩塌隐患点，威胁当地居民点安全。

（十三）乌恰县托云乡红山谷停车场泥石流隐患点，威胁当地居民点及简易路安全。

（十四）乌恰县托云乡派出所东泥石流隐患点，威胁当地居民点安全。

（十五）乌恰县铁列克古尔古若西南侧基岩崩塌隐患点，威胁当地房屋、草场安全。

（十六）乌恰县铁列克沙尔别力处基岩崩塌隐患点，威胁当地房屋、草场安全。

（十七）乌恰县铁列克喀拉乌托克基岩崩塌隐患点，威胁当地房屋、草场安全。

（十八）乌恰县铁列克加勒当北侧基岩崩塌隐患点，威胁当地公路、输电线路、房屋安全。

（十九）乌恰县托云结尔玉依沟沟口处崩塌隐患点，威胁当地公路、牧道安全。

（二十）乌恰县铁列克阿帕果吉哈东侧基岩崩塌隐患点，威胁当地房屋、草场安全。

（二十一）乌恰县铁列克阿克其依土质崩塌隐患点，威胁当地简易公路、房屋安全。

（二十二）乌恰县吾合沙鲁乡塔日勒嘎水电站上游200m基岩崩塌隐患点，威胁当地水库、公路、输电线路、水泥桥、钢铁桥安全。

（二十三）乌恰县乌鲁克恰提乡托库孜库什东北方向2.5km处路北崩塌隐患点，威胁当地房屋、草场安全。

（二十四）乌恰县吾合沙鲁乡边防派出所向西200m处崩塌灾害隐患点，威胁当地威胁坡下的居民点安全。

（二十五）乌恰县吉根乡别勒克勒达克（旧址）西北约1.2km喀拉恰勒河左岸基岩崩塌隐患点，威胁当地居民点安全。

（二十六）乌恰县乌鲁克恰提谢夏雅克铁热克苏吉勒噶沟口北1.5km处崩塌隐患点，威胁当地居民点、草场安全。

（二十七）乌恰县吉根乡喀拉铁热克村崩塌隐患点，威胁当地居民点安全。

（二十八）乌恰县巴乡克村3小队II泥石流沟隐患点，威胁当地居民点、公路、输电线路安全。

（二十九）乌恰县巴音库鲁提G315省道K89+700m泥石流沟隐患点，威胁当地公路、民房安全。

（三十）乌恰县巴音库鲁提G315国道托帕至吐尔尕特段K77km+600m处路东侧隐患点，威胁当地公路输电线路、房屋安全。

（三十一）乌恰县铁列克萨色克博拉西1.5km处泥石流沟隐患点，威胁当地简易公路及居民区安全。

（三十二）乌恰县铁列克喀都布拉克西北约1km处泥石流沟隐患点，威胁当地房屋安全。

（三十三）乌恰县铁列克克孜勒乌托克处泥石流沟隐患点，威胁当地输电线路及民房安全。

（三十四）乌恰县吉根乡吉根河左岸泥石沟隐患点，威胁当地居民点、输电线路、通讯设施、安全。

（三十五）乌恰县吉根乡吉根河右岸泥石流沟隐患点，威胁当地河道、输电线路、通讯设施安全。

（三十六）乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村泥石流隐患点，威胁当地输电线路、通讯设施、简易路安全。

（三十七）乌恰县乌鲁克恰提喀孜干铁矿南80m处泥石流隐患点，威胁当地废弃居民房屋安全。

（三十八）乌恰县乌鲁克恰提琼铁热克苏村泥石流隐患点，威胁当地居民点、草场、简易路安全。

（三十九）乌恰县吾合沙鲁小学地面塌陷隐患点，威胁当地学校安全。

（四十）乌恰县康苏镇煤矿地面塌陷灾害隐患点，威胁当地通讯设备安全。

（四十一）乌鲁克恰提乡玉其塔什（Z661）泥石流地质灾害隐患点，威胁道路、车辆、行人、牲畜安全。

四、阿合奇县

（一）色帕巴依乡一大队沙尔库鲁克崩塌路段，威胁当地道路、车辆、输电线路、行人和牲畜安全。

（二）阿合奇镇下吾曲村崩塌路段（老虎口），威胁当地道路、河坝、车辆、输电线路、行人和牲畜安全。

（三）哈拉奇乡哈拉奇村阔克莫依那克崩塌路段（猎鹰场大阪），威胁当地道路、车辆和行人安全。

（四）哈拉奇乡219国道托什干河右岸崩塌路段（哈拉奇乡大桥），威胁道路、车辆、输电线路、行人和牲畜安全。

（五）阿合奇县马场至哈拉布拉克乡阿翁库村沿路崩塌路段，威胁当地道路、车辆、输电线路、行人和牲畜安全。

（六）G219国道阿合奇县境内山区隐患重点防范区。

抄送：州党办，人大办，政协办。
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